**附件1：**

**维保服务范围及服务要求：**

设备名称：联影CT机 uCT760 1台

\*1. 提供联影CT机 uCT760整机设备及配套工作站（依据产品注册证中的结构及组成中规定的内容）的1年内的整机保养服务以及至少两次故障上门维修服务。

\*2. 免费机器保养咨询、安全软件升级服务。

\*3. 保养次数≥2次，提供保养清单及保养报告，保养间隔合理安排。

\*4. 故障上门维修服务在工作日及周末的任意时间中进行。接到客户报修电话后，维修人员到达现场时间必须小于24小时。

5. 服务热线维修技术支持专家将为保修合同涵盖的产品提供维修技术支持。服务热线支持可在必要时于工作日或周末的非标准工作时间中通过电话和电子邮件提供。

6. 天津或北京地区有维修工程师2名以上（含2名）且具有近两年内原设备厂家（联影）或其国内设立的分支机构培训证书，在投标文件中提供维修工程师名单、原设备厂家（联影）或其国内设立的分支机构出具的培训证书复印件及该工程师近一年社保缴费证明文件。

\*7. 合法原厂零备件供应，更换备件时需提供相关合格证书。

\*8. 备件响应时间：≤2工作日。

\*9. 需支持保修设备软硬件功能扩展。

10. 需提供客户服务400/800电话支持热线并提供服务热线号码。

11. 提供原厂设备维修及软硬件安全升级授权书。

12.可提供相关设备的现场技术培训。

\*13.提供联影CT uCT760 的设备合法原厂零备件清单及相应价格（折后最低价），配件价格将纳入此次项目。

注：\*号项为实质项，投标公司必须符合要求。

**附件2：**

**医用耗材用途及参数要求：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 数量 | 用途 | 参数要求 |
| 鼻腔止血材料 | 依需采购 | 用于隔离过敏原,缓解各种急慢性鼻炎等疾病引起的不适；止渗血，促进创面愈合；修复鼻粘膜组织修复。 | 1.鼻喷应用植物提取物质制成，可用于手术及外伤创面冲洗，起到辅助止血，促进创面愈合；2.可治疗急慢性鼻炎、鼻窦炎、干燥性鼻炎、萎缩性鼻炎和变应性鼻炎等疾病引起的鼻腔不适症状；3.可应用于鼻腔术后促进鼻腔粘膜修复，促进术后愈合；4.可应用于日常鼻腔护理，清除鼻腔内粉尘、细菌等过敏源和鼻腔分泌物，缓和刺激，辅助鼻粘膜纤毛恢复正常运动；5.可起到隔离过敏原，缓和刺激作用；6.可用于鼻腔出血的治疗，缓解粘膜干燥，促进出血创面恢复；7.产品容量≥20ml/支。 |